Руководителю организации

Министерство образования и науки

Астраханской области

государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области дополнительного образования

**«Региональный школьный технопарк»**

Адмиралтейская ул., д. 21, г. Астрахань, 414000

тел./факс 622-711

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. Исх.№\_\_\_\_\_\_

На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ГАОУ АО ДО «РШТ» планирует проведение запроса котировок в электронной форме на поставку расходных материалов.

В целях исполнения Федерального закона от 18.07.2011г №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» прошу предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Техническое описание** |
| 1 | Оргстекло | | | |
| 1.1 | Оргстекло листовое, прозрачное 2 мм | шт. | 10 | Длина листа: не менее 3000 мм  Ширина листа: не менее 2000 мм.  Поверхность материала: глянцевая;  Цвет: бесцветное прозрачное;  Тип: экструзионное, листовое;  Толщина листа: не менее 2,8 мм и не более 3,3 мм |
| 1.2 | Оргстекло листовое, прозрачное 4 мм | шт. | 10 | Длина листа: не менее 3000 мм  Ширина листа: не менее 2000 мм.  Поверхность материала: глянцевая;  Цвет: бесцветное прозрачное;  Тип: экструзионное, листовое;  Толщина листа: не менее 3,8 мм и не более 4,3 мм |
| 1.3 | Оргстекло листовое, прозрачное 5 мм | шт. | 10 | Длина листа: не менее 3000 мм  Ширина листа: не менее 2000 мм.  Поверхность материала: глянцевая;  Цвет: бесцветное прозрачное;  Тип: экструзионное, листовое;  Толщина листа: не менее 4,8 мм и не более 5,3 мм |
| 1.4 | Оргстекло листовое, прозрачное 6 мм | шт. | 10 | Длина листа: не менее 3000 мм  Ширина листа: не менее 2000 мм.  Поверхность материала: глянцевая;  Цвет: бесцветное прозрачное;  Тип: экструзионное, листовое;  Толщина листа: не менее 5,8 мм и не более 6,3 мм |
| 2 | Мебельный щит из ясеня цельноламельный, сорт А/В | | | |
| 2.1 | Мебельный щит из ясеня 18х600х3000 мм | шт. | 3 | Мебельный щит изготовлен из массива ясеня;  Тип: цельноламельный;  Размер щита: не менее 18х600х3000 мм;  Сорт: не хуже А/В |
| 2.2 | Мебельный щит из ясеня 20х900х2500 мм | шт. | 3 | Мебельный щит изготовлен из массива ясеня;  Тип: цельноламельный;  Размер щита: не менее 20х900х2500 мм;  Сорт: не хуже А/В |
| 2.3 | Мебельный щит из ясеня 40х700х3000 мм | шт. | 2 | Мебельный щит изготовлен из массива ясеня;  Тип: цельноламельный;  Размер щита: не менее 40х700х3000 мм;  Сорт: не хуже А/В |
| 3 | Фанера | | | |
| 3.1 | Фанера ФК сорт 1/2 3 мм | шт. | 30 | Длина листа: не менее 1500 мм  Ширина листа: не менее1500 мм.  Материал шпона: береза;  Межслойный клей: карбамидоформальдегидный;  Тип фанеры: ФК;  Сорт фанеры: не хуже 1/2;  Толщина листа: не более 3,5 мм; |
| 3.2 | Фанера ФК сорт 1/2 4 мм | шт. | 27 | Длина листа: не менее 1500 мм  Ширина листа: не менее 1500 мм.  Материал шпона: береза;  Межслойный клей: карбамидоформальдегидный;  Тип фанеры: ФК;  Сорт фанеры: не хуже 1/2;  Толщина листа: не более 4,5 мм; |
| 3.3 | Фанера ФК сорт 1/2 6 мм | шт. | 20 | Длина листа: не менее 1500 мм  Ширина листа: не менее 1500 мм.  Материал шпона: береза;  Межслойный клей: карбамидоформальдегидный;  Тип фанеры: ФК;  Сорт фанеры: не хуже 1/2;  Толщина листа: не более 6,5 мм; |
| 3.4 | Фанера ФК сорт 1/2 8 мм | шт. | 12 | Длина листа: не менее 1500 мм  Ширина листа: не менее 1500 мм.  Материал шпона: береза;  Межслойный клей: карбамидоформальдегидный;  Тип фанеры: ФК;  Сорт фанеры: не хуже 1/2;  Толщина листа: не более 8,5 мм; |
| 3.5 | Фанера ФК сорт 1/2 10 мм | шт. | 6 | Длина листа: не менее 1500 мм  Ширина листа: не менее 1500 мм.  Материал шпона: береза;  Межслойный клей: карбамидоформальдегидный;  Тип фанеры: ФК;  Сорт фанеры: не хуже 1/2;  Толщина листа: не более 10,5 мм; |
| 4 | Пластик листовой ABS | | | |
| 4.1 | Пластик ABS цвет серебро глянец/черный | шт. | 30 | Цвет основы: черный;  Цвет покрытия: серебро;  Текстура покрытия: глянец;  Материал: ABS пластик;  Длина листа: не менее 1200 мм;  Ширина листа: не менее 600 мм;  Толщина листа: не более 1,5 мм;  Возможность обработки механическим путем инструментами, аналогичными для дерева и металла (сверление, фрезеровка, пиление и т.д.)  Возможность лазерной резки и гравировки: наличие;  Возможность нанесения печати и краски. |
| 4.2 | Пластик ABS цвет золото глянец/черный | шт. | 30 | Цвет основы: черный;  Цвет покрытия: золото;  Текстура покрытия: глянец;  Материал: ABS пластик;  Длина листа: не менее 1200 мм;  Ширина листа: не менее 600 мм;  Толщина листа: не более 1,5 мм;  Возможность обработки механическим путем инструментами, аналогичными для дерева и металла (сверление, фрезеровка, пиление и т.д.)  Возможность лазерной резки и гравировки: наличие;  Возможность нанесения печати и краски. |
| 4.3 | Пластик ABS цвет царапанное серебро/черный | шт. | 30 | Цвет основы: черный;  Цвет покрытия: серебро;  Текстура покрытия: царапанная;  Материал: ABS пластик;  Длина листа: не менее 1200 мм;  Ширина листа: не менее 600 мм;  Толщина листа: не более 1,5 мм;  Возможность обработки механическим путем инструментами, аналогичными для дерева и металла (сверление, фрезеровка, пиление и т.д.)  Возможность лазерной резки и гравировки: наличие;  Возможность нанесения печати и краски. |
| 4.4 | Пластик ABS цвет царапанное золото/черный | шт. | 30 | Цвет основы: черный;  Цвет покрытия: золото;  Текстура покрытия: царапанная;  Материал: ABS пластик;  Длина листа: не менее 1200 мм;  Ширина листа: не менее 600 мм;  Толщина листа: не более 1,5 мм;  Возможность обработки механическим путем инструментами, аналогичными для дерева и металла (сверление, фрезеровка, пиление и т.д.)  Возможность лазерной резки и гравировки: наличие;  Возможность нанесения печати и краски. |
| 4.5 | Пластик ABS цвет зелёный/белый | шт. | 30 | Цвет основы: белый;  Цвет покрытия: зеленый;  Материал: ABS пластик;  Длина листа: не менее 1200 мм;  Ширина листа: не менее 600 мм;  Толщина листа: не более 1,5 мм;  Возможность обработки механическим путем инструментами, аналогичными для дерева и металла (сверление, фрезеровка, пиление и т.д.)  Возможность лазерной резки и гравировки: наличие;  Возможность нанесения печати и краски. |
| 4.6 | Пластик ABS цвет красный/белый | шт. | 30 | Цвет основы: белый;  Цвет покрытия: красный;  Материал: ABS пластик;  Длина листа: не менее 1200 мм;  Ширина листа: не менее 600 мм;  Толщина листа: не более 1,5 мм;  Возможность обработки механическим путем инструментами, аналогичными для дерева и металла (сверление, фрезеровка, пиление и т.д.)  Возможность лазерной резки и гравировки: наличие;  Возможность нанесения печати и краски. |
| 4.7 | Пластик ABS цвет желтый/черный | шт. | 30 | Цвет основы: черный;  Цвет покрытия: желтый;  Материал: ABS пластик;  Длина листа: не менее 1200 мм;  Ширина листа: не менее 600 мм;  Толщина листа: не более 1,5 мм;  Возможность обработки механическим путем инструментами, аналогичными для дерева и металла (сверление, фрезеровка, пиление и т.д.)  Возможность лазерной резки и гравировки: наличие;  Возможность нанесения печати и краски. |
| 4.8 | Пластик ABS цвет синий/белый | шт. | 30 | Цвет основы: белый;  Цвет покрытия: синий;  Материал: ABS пластик;  Длина листа: не менее 1200 мм;  Ширина листа: не менее 600 мм;  Толщина листа: не более 1,5 мм;  Возможность обработки механическим путем инструментами, аналогичными для дерева и металла (сверление, фрезеровка, пиление и т.д.)  Возможность лазерной резки и гравировки: наличие;  Возможность нанесения печати и краски. |
| 4.9 | Пластик ABS цвет белый/красный | шт. | 30 | Цвет основы: красный;  Цвет покрытия: белый;  Материал: ABS пластик;  Длина листа: не менее 1200 мм;  Ширина листа: не менее 600 мм;  Толщина листа: не более 1,5 мм;  Возможность обработки механическим путем инструментами, аналогичными для дерева и металла (сверление, фрезеровка, пиление и т.д.)  Возможность лазерной резки и гравировки: наличие;  Возможность нанесения печати и краски. |
| 4.10 | Пластик ABS цвет белый/синий | шт. | 30 | Цвет основы: синий;  Цвет покрытия: белый;  Материал: ABS пластик;  Длина листа: не менее 1200 мм;  Ширина листа: не менее 600 мм;  Толщина листа: не более 1,5 мм;  Возможность обработки механическим путем инструментами, аналогичными для дерева и металла (сверление, фрезеровка, пиление и т.д.)  Возможность лазерной резки и гравировки: наличие;  Возможность нанесения печати и краски. |
| 5 | Пластик ПВХ вспененный | | | |
| 5.1 | Пластик ПВХ вспененный 2 мм | кв.м. | 8 | Материал: поливинилхлорид (ПВХ);  Толщина листа: не менее 1,8 мм и не более 2,3 мм.  Длина листа: не менее 3000 мм  Ширина листа: не менее 2000 мм.  Цвет листа: белый;  Тип: листовой, вспененный;  Покрытие листа: матовое. |
| 5.2 | Пластик ПВХ вспененный 4 мм | кв.м. | 8 | Материал: поливинилхлорид (ПВХ);  Толщина листа: не менее 3,8 мм и не более 4,3 мм.  Длина листа: не менее 3000 мм  Ширина листа: не менее 2000 мм.  Цвет листа: белый;  Тип: листовой, вспененный;  Покрытие листа: матовое. |
| 5.3 | Пластик ПВХ вспененный 5 мм | кв.м. | 8 | Материал: поливинилхлорид (ПВХ);  Толщина листа: не менее 4,8 мм и не более 5,3 мм.  Длина листа: не менее 3000 мм  Ширина листа: не менее 2000 мм.  Цвет листа: белый;  Тип: листовой, вспененный;  Покрытие листа: матовое. |
| 5.4 | Пластик ПВХ вспененный 6 мм | кв.м. | 8 | Материал: поливинилхлорид (ПВХ);  Толщина листа: не менее 5,8 мм и не более 6,3 мм.  Длина листа: не менее 3000 мм  Ширина листа: не менее 2000 мм.  Цвет листа: белый;  Тип: листовой, вспененный;  Покрытие листа: матовое. |
| 5.5 | Пластик ПВХ вспененный 8 мм | кв.м. | 8 | Материал: поливинилхлорид (ПВХ);  Толщина листа: не менее 7,8 мм и не более 8,3 мм.  Длина листа: не менее 3000 мм  Ширина листа: не менее 2000 мм.  Тип: листовой, вспененный;  Цвет листа: белый;  Покрытие листа: матовое. |
| 5.6 | Пластик ПВХ вспененный 10 мм | кв.м. | 8 | Материал: поливинилхлорид (ПВХ);  Толщина листа: не менее 9,8 мм и не более 10,3 мм.  Длина листа: не менее 3000 мм  Ширина листа: не менее 2000 мм.  Тип: листовой, вспененный;  Цвет листа: белый;  Покрытие листа: матовое. |
| 6 | Пластик для терхмерной печати |  |  |  |
| 6.1 | Филамент PETG, прозрачный | шт. | 10 | Филамент-нить пластика для трехмерной печати;  Вариант поставки: катушка;  Вес филамента без катушки: не менее 1 кг;  Материал филамента: PETG;  Цвет филамента: прозрачный;  Диаметр нити: 1,75 мм. |
| 6.2 | Филамент PETG, белый | шт. | 10 | Филамент-нить пластика для трехмерной печати;  Вариант поставки: катушка;  Вес филамента без катушки: не менее 1 кг;  Материал филамента: PETG;  Цвет филамента: белый;  Диаметр нити: 1,75 мм. |
| 6.3 | Филамент PETG, серый | шт. | 10 | Филамент-нить пластика для трехмерной печати;  Вариант поставки: катушка;  Вес филамента без катушки: не менее 1 кг;  Материал филамента: PETG;  Цвет филамента: серый;  Диаметр нити: 1,75 мм. |
| 6.4 | Филамент PETG, красный | шт. | 10 | Филамент-нить пластика для трехмерной печати;  Вариант поставки: катушка;  Вес филамента без катушки: не менее 1 кг;  Материал филамента: PETG;  Цвет филамента: красный;  Диаметр нити: 1,75 мм. |
| 6.5 | Филамент PETG, оранжевый | шт. | 10 | Филамент-нить пластика для трехмерной печати;  Вариант поставки: катушка;  Вес филамента без катушки: не менее 1 кг;  Материал филамента: PETG;  Цвет филамента: оранжевый;  Диаметр нити: 1,75 мм. |
| 6.6 | Филамент PETG, желтый | шт. | 10 | Филамент-нить пластика для трехмерной печати;  Вариант поставки: катушка;  Вес филамента без катушки: не менее 1 кг;  Материал филамента: PETG;  Цвет филамента: желтый;  Диаметр нити: 1,75 мм. |
| 6.7 | Филамент PETG, зеленый | шт. | 10 | Филамент-нить пластика для трехмерной печати;  Вариант поставки: катушка;  Вес филамента без катушки: не менее 1 кг;  Материал филамента: PETG;  Цвет филамента: зеленый;  Диаметр нити: 1,75 мм. |
| 6.8 | Филамент PETG, синий | шт. | 10 | Филамент-нить пластика для трехмерной печати;  Вариант поставки: катушка;  Вес филамента без катушки: не менее 1 кг;  Материал филамента: PETG;  Цвет филамента: синий;  Диаметр нити: 1,75 мм. |
| 6.9 | Филамент PETG, фиолетовый | шт. | 10 | Филамент-нить пластика для трехмерной печати;  Вариант поставки: катушка;  Вес филамента без катушки: не менее 1 кг;  Материал филамента: PETG;  Цвет филамента: фиолетовый;  Диаметр нити: 1,75 мм. |
| 6.10 | Филамент PETG, черный | шт. | 10 | Филамент-нить пластика для трехмерной печати;  Вариант поставки: катушка;  Вес филамента без катушки: не менее 1 кг;  Материал филамента: PETG;  Цвет филамента: черный;  Диаметр нити: 1,75 мм. |

Периодичность поставки: возможна частичная поставка с оплатой по факту поставки.

Предполагаемые сроки проведения закупки: ноябрь *2018 г*.

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара. В частности: из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Директор В.В. Войков

Исполнитель:

М.Ю.Старцева

89608648135